




Балансная модуляция



Однополосная модуляция (при ав = 0)



Однополосная модуляция (при ан = 0)



Совместная передача двух сообщений

